Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”
Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл., 
м. Славутич, вул. Військових будівельників, 
р/р № UA163805260000002600100234861 
в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27


2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
“Арматура трубопровідна” код за ДК 021:2015: 42130000-9 “Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої”


3. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2026-06-10-010117-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги
Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до потреб з обслуговування теплових мереж міста та центральної котельні                   м. Славутича.
Місце надання послуги: Київська обл,  м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8, або Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1 (за заявкою).

Строк поставки товару: з моменту підписання договору до 26.12.2026 р.
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	Номенклатура
	Найбільш відповідний код за ДК 021:2015
	К-ть
	Характеристика

	[bookmark: _Hlk229408613][bookmark: _Hlk229408497]1
	Фільтр осадовий фланцевий Ду 50 Ру16
	42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками”
	2
	шт
	Т=120 С
Тиск PN=16, температура t= +120 С, Корпус -чавун EN-GJL-250, ущільнення - графіт. Довжина корпусу -230.


	2
	Фільтр осадовий фланцевий Ду 80 Ру16
	42131100-7 “Арматура, що визначена за функціональними ознаками”
	3
	шт
	Т=120 С
Тиск PN=16, температура t= +120 С, Корпус -чавун EN-GJL-250, ущільнення - графіт. Довжина корпусу -310. 


	3
	Засувка клинова штампозварна з висувним шпинделем фланцева з електроприводом Ду500 Ру25
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	1
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=25, Клас герметичності - А, Корпус, кришка, клин, маховик - сталь 20. 


	4
	Засувка 30с41нж Ду250 Ру 16
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	2
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. 


	5
	Засувка 30с41нж Ду200 Ру 16
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	4
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. 


	6
	Засувка 30с41нж Ду150 Ру 16
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	6
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. 

	7
	Засувка 30с41нж Ду80 Ру 16
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	6
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=16, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 20. 

	8
	Засувка 30с65нж Ду 200 Ру 25
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	6
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=25, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 25Л. Ущільненні поверхні затвора наплавлені нержавіючою сталлю. 
L=419 мм

	9
	Засувка 30с65нж Ду 150 Ру 25
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	10
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=25, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 25Л. Ущільненні поверхні затвора наплавлені нержавіючою сталлю. 
L=403 мм

	10
	Засувка 30с65нж Ду 100 Ру 25
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	10
	шт
	ДСТУ  EN 12266-1:2015; Тиск PN=25, Клас герметичності - А, Корпус,кришка, клин, маховик - сталь 25Л. Ущільненні поверхні затвора наплавлені нержавіючою сталлю. 
L=305 мм



	11
	Кран фланцевий 11с41п Ду 150/150  (11.41.150-103)
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	10
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=16,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13. 
 Бажано Breeze або еквівалент



	12
	Кран шаровий 11c41п Ду100/100 Ру16 (11.41.100-104)
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	10
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=16,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13.
L=230 мм
Бажано Breeze або еквівалент



	13
	Кран шаровий 11c41п Ду80/80 Ру16 (11.41.080-101)
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	25
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=16,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13.
L=210 мм
Бажано Breeze або еквівалент


	14
	Кран шаровий 11c41п Ду 50/50 Ру16 (11.41.050-001)
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	25
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=16,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13.
L=180 мм
Бажано Breeze або еквівалент



	15
	Засувка 30ч6бр Ду200 Ру10
	42131120-3 “Засувки для водопровідних мереж”
	4
	шт
	Корпус, диск, кришка, втулка - СЧ 20; Шпиндель сталь 25Л. Клас герметичності Д, ДСТУ EN 12266-1:2015, ДСТУ EN 1171:2015
L=330 мм


	16
	Кран кульовий фланцевий 11с38п Ду 40/40, Ру 40
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	2
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=40,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13.  
L=200 мм
Бажано  Breeze або еквівалент


	17
	Кран кульовий фланцевий 11с38п Ду 50/50, Ру 40
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	4
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=40,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13. 
L=230 мм
Бажано Breeze або еквівалент


	18
	Кран кульовий фланцевий 11с42п Ду 50/50, Ру 16
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	2
	шт
	Т=-35...+180°С
Тиск PN=16,  температура= - 35... +180 С, Клас герметичності А. Корпус  - сталь 20, пробка кульова - сталь 12Х17, шток  - сталь 20Х13. 
L=93 мм
Бажано   Breeze або еквівалент


	19
	Кран кульовий зі спускним пристроем М20/1,5 внутрішня G1/2, умовний прохід DN 15мм
	42131000-6 “ Крани, вентилі та клапани”
	272
	шт
	Робочий тиск не більше 3 МПа.
Робоча температура не більше 200°С.
Матеріал - латунь.
[image: ]Різьба: M20x1,5/G1/2.
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	20
	Засувка поворотна Batterfly (Регулятор Батерфляй ) Ду 50  Ру 16 

	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”
	8
	шт
	Т= 0..+120 С, диск:чавун
Тиск PN=16

	21
	Засувка поворотна Batterfly (Регулятор Батерфляй ) Ду 80  Ру 16

	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”	
	8
	шт
	Т= 0..+120 С, диск:чавун
Тиск PN=16

	[bookmark: _Hlk229996577]22
	Засувка поворотна Batterfly (Регулятор Батерфляй ) Ду 100 Ру16

	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”	
	4
	шт
	Т= 0..+120 С, диск:чавун
Тиск PN=16

	23
	Регулятор Батерфляй 
(Засувка поворотна Батерфляй) 
агресивне середовище (сіль) Ду 80  Ру 16 
	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”	
	8
	шт
	Т= -20..+150 С, PTFE диск:н/ж
Тиск PN=16

Бажано UKSPAR або еквівалент



	24
	Регулятор Батерфляй 
(Засувка поворотна Батерфляй) 
агресивне середовище (сіль) Ду 50  Ру 16 
	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”
	5
	шт
	Т= -20..+150 С, PTFE диск:н/ж
Тиск PN=16

Бажано UKSPAR або еквівалент




	25
	Засувка поворотна Batterfly (Регулятор Батерфляй )  
Ду 80 Ру 16
	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”
	8
	шт
	Диск, шток, штифт, стулки - н/ж сталь, Т= +120°С
Тиск PN=16, корпус-  чавун

Бажано Walwer або еквівалент



	26
	Регулятор Батерфляй (Засувка поворотна Батерфляй) 
Ду 100 Ру 16
	42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ”
	10
	шт
	 Диск, шток, штифт, стулки - н/ж сталь, Т= +120°С
Тиск PN=16, корпус- чавун

Бажано Walwer або еквівалент 

	27
	Зворотній клапан  19ч21бр Ду100 Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани ”
	6
	шт
	Тиск PN=16, Температура t= -15 +225 C, корпус, зпірний елемент – чавун СЧ18, вісь хлопавки -н/ж сталь, клас герметичності -В, ДСТУ EN 12266-1:2015


	28
	Зворотній клапан  19ч21бр Ду150 Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани ”
	4
	шт
	Тиск PN=16, Температура t= -15 +225 C, корпус, зпірний елемент – чавун СЧ18, вісь хлопавки -н/ж сталь, клас герметичності -В, ДСТУ EN 12266-1:2015

	29
	Вентиль фланцевий 15кч19(34)п Ду40 Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани ”
	5
	шт
	Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ EN 12266-1:2015, ДСТУ ISO 5208:2008

	30
	Вентиль фланцевий 15кч19(34)п Ду32 Ру 16
	42131000-6
“ Крани, вентилі та клапани ”
	20
	шт
	Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ EN 12266-1:2015, ДСТУ ISO 5208:2008

	31
	Вентиль фланцевий 15кч19(34)п Ду25 Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани ”
	20
	шт
	Тиск PN=16, Температура t= +225 C, корпус, кришка, маховик - чавун. ДСТУ EN 12266-1:2015, ДСТУ ISO 5208:2008

	32
	Кран кульковий  Ду 32, Ру 40 В/В
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	20
	шт
	Т= -20..+150 С
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
Корпус  - латунь нікельована CW617N,
 куля - латунь хромована CW617N


	33
	Кран кульковий  Ду 25, Ру 40 В/З
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	30
	шт
	Т= -20..+150 С
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
Корпус  - латунь нікельована CW617N, 
куля - латунь хромована CW617N


	34
	Кран кульковий  Ду 25, Ру 40 В/В
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	40
	шт
	Т= -20..+150 С
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
Корпус  - латунь нікельована CW617N, 
куля - латунь хромована CW617N


	35
	Кран кульковий  Ду 20, Ру 40 В/В
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	60
	шт
	Т= -20..+150 С
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
Корпус  - латунь нікельована CW617N, 
куля - латунь хромована CW617N


	36
	Кран кульковий для води Ду 15, Ру 40 В/В метелик
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	115
	шт
	Т= -20..+150 C
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
Корпус  - латунь нікельована CW617N, 
куля - латунь хромована CW617N


	37
	Кран кульковий для води Ду 15, Ру 40 В/З з довгим флажком
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	55
	шт
	Т= -20..+150 C
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
З довгим флажком
Корпус  - латунь нікельована CW617N, 
куля - латунь хромована CW617N


	38
	Кран кульковий для води Ду 15, Ру 40 В/З метелик
	42131260-6 
“ Кульові крани ”
	15
	шт
	Т= -20..+150 C
Тиск PN=40, 
Клас герметичності А. 
Корпус  - латунь нікельована CW617N, 
куля - латунь хромована CW617N


	39
	Клапан  запірний муфтовий 15Б1п Ду 32/ Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани ”
	15
	шт
	Тиск PN= 16, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527

	40
	Клапан запірний муфтовий 15Б1п Ду 25/ Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани ”
	30
	шт
	Тиск PN= 16, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527

	41
	Клапан запірний муфтовий 15Б1п Ду 20/ Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани”
	30
	шт
	Тиск PN= 16, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527

	42
	Клапан запірний муфтовий 15Б1п Ду 15/ Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани”
	30
	шт
	Тиск PN= 16, Корпус, кришка, золотник, шпиндель - Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527


	43
	Клапан зворотній двостулковий міжфланцевий Ду 100 Ру 16
	42131000-6
“Крани, вентилі та клапани”
	2
	шт
	 Тиск PN= 16, Корпус чавун, стулки, пружина, шарнірний штифт, стопорний штифт -  н/ж, пробка вуглецева сталь. Т=+120 С

Бажано UKSPAR або еквівалент





5. Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування: 
1 982 230,77  грн. з ПДВ (один  мільйон дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті тридцять гривень 77 коп.) з ПДВ. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

6. Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.
      7.   Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 
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